Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 декабря 2011 г.
Регистрационный N 22785

             Приказ Минтранса РФ от 14 декабря 2011 г. N 319
  "Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, находящихся в
эксплуатации, техническими средствами контроля за соблюдением водителями
                    режимов движения, труда и отдыха"

     Во исполнении пункта 8.1  Технического  регламента  о   безопасности
колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства
Российской  Федерации  от   10   сентября   2009 г.   N 720   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 38, ст. 4475; 2010, N 38,
ст. 4828), приказываю:
     Утвердить  прилагаемый  Порядок  оснащения  транспортных    средств,
находящихся  в  эксплуатации,  техническими  средствами       контроля за
соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха.

Министр                                                     И.Е. Левитин

                                 Порядок
оснащения транспортных средств, находящихся в эксплуатации, техническими
 средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и
                                 отдыха
        (утв. приказом Минтранса РФ от 14 декабря 2011 г. N 319)

                           I. Общие положения

     1.  Порядок  оснащения   транспортных   средств,       находящихся в
эксплуатации, техническими средствами контроля за соблюдением водителями
режимов движения,  труда  и  отдыха  (далее  -  Порядок)    разработан во
исполнение пункта 8.1 Технического регламента  о  безопасности   колесных
транспортных  средств,   утвержденного   постановлением     Правительства
Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 720*.
     2. Настоящий Порядок устанавливает процедуры оснащения транспортных
средств  категорий  М2, М3, N2 и N3, находящихся  в       эксплуатации и
осуществляющих коммерческие  перевозки  пассажиров  и  грузов    (далее -
транспортные средства), техническими средствами контроля за   соблюдением
водителями  режимов  движения,  труда  и  отдыха  (далее  -   контрольное
устройство).
     3. Настоящий Порядок применяется к владельцам транспортных   средств
независимо от того, являются ли они собственниками транспортных   средств
или  используют  их  на  ином  законном  основании  (далее  -   владельцы
транспортных средств) в целях повышения безопасности перевозок пассажиров
и грузов автомобильным транспортом, защиты  жизни  и  здоровья   граждан,
усиления контроля за соблюдением водителями установленных режимов труда и
отдыха.

 II. Оснащение транспортных средств техническими средствами контроля за
         соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха

     4.  Оснащение  транспортного  средства   контрольным     устройством
обеспечивается  владельцем  транспортного  средства  и     осуществляется
сервисными центрами (мастерскими), допущенными к выполнению данных работ
в рамках процедур допуска.
     5. В ходе оснащения транспортного средства контрольным   устройством
сервисный центр (мастерская) производит:
     1) установку контрольного устройства;
     2) активацию контрольного устройства;
     3) калибровку (проверку) контрольного устройства;
     4) опломбирование контрольного устройства.
     6. Состав работ, выполняемых при установке, должен   соответствовать
требованиям технической и технологической документации,   разрабатываемой
изготовителем контрольных устройств.
     Контрольное устройство  должно  быть  установлено  на   транспортном
средстве  таким  образом,  чтобы  водитель  имел  доступ   к   функциям
контрольного устройства со своего рабочего места.
     7. После установки на транспортное средство контрольное   устройство
должно быть активировано. При активации  контрольное  устройство   должно
быть переведено  в  режим  полной  работоспособности  в    соответствии с
требованиями технической документации на данное контрольное устройство.
     8.  После  активации  контрольного  устройства      производится его
калибровка.
     При калибровке в память контрольного устройства вводятся   параметры
транспортного средства, определяющие показания контрольного   устройства,
дата их определения и государственный регистрационный номер транспортного
средства.
     9. По окончании калибровки на контрольное устройство устанавливается
четко видимая и легко доступная установочная табличка.
     На  установочной  табличке  должны  содержаться  следующие   данные:
наименование,   адрес   юридического    лица    или       индивидуального
предпринимателя, производившего установку контрольного устройства;
     параметры транспортного средства, указанные в пункте  9   настоящего
Порядка.
     10. Оснащение транспортного  средства  завершается   опломбированием
контрольного устройства. Пломбы устанавливаются на следующие детали:
     любое соединение контрольного  устройства,  которое  в  случае  его
нарушения приведет к необнаруживаемой потере (изменению) данных;
     установочную табличку, если только она не прикреплена таким образом,
что ее нельзя снять, не повредив нанесенную на нее информацию.

_____________________________
     *  Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2009,   N 38,
ст. 4475; 2010, N 38, ст. 4828.